ROOTT R Viper
Abutments: A1.09, A2.09, A3.09, A4.09, A1A15.09, A1A25.09, A2A15.09, A2A25.09, A3A15.09, A3A25.09, A4A15.09, A4A25.09,(pre-milled abutment-PMAB.06), PCO.07, PCO1.08, PCO1S.08, PCO2.08, PCO2S.08, PCO3.09, PCO3S.08, PCOR.06, PCORS.04, ZBL.02, ZBL.03, ZBL.03 4mm.
Scan Posts: A1K.02,PCO1.08, PCO1S.08, PCO2.08, PCO2S.08, PCO3.09, PCO3S.08, PCOR.06, PCORS.04, TO.10, TOS.09, ZBL.02, ZBL.03, ZBL.03 4 mm,SPCOM.05,SPCOM.06,SPCOMIO.02,SPCOMIO.03,SPCOMIOS.02,SPCOMIOS.03,SPCOMS.05,SPCOMS.06,SPCO.06,SPCOIO.04,SPCOIO.05,SPCOIO.06
Digital analog – AN.07

ROOTT M, P Viper
Abutments: PCOM.05, PCOM.05.rotational
Scan Posts: AM.04.V, Direct Scan, SPCOMIO.04,SPCOMIO.06, SPCOMS.05, SPCOMS.06, SPCOMIOS.02, SPCOMIOS.03, TOM.05.V, TOML.04.V
Digital analog – ANM.05

ROOTT M, P Viper Direct connection wider border
Abutments: PCOM.05
Scan Posts: AM.04.V, Direct Scan, SPCOMIO.04,SPCOMIO.06, SPCOMS.05, SPCOMS.06, SPCOMIOS.02, SPCOMIOS.03, TOM.05.V, TOML.04.V
Digital analog – ANM.05

